# 4

在罐的内侧，将螺母拧到ThermaLock上，使圆边靠着罐

**5**

用附带的扳手紧固螺母

**6**

将套圈插入HiTemp 140-CF

**7** 将HiTemp 140-CF拧入ThermaLock，直到螺纹不再可见。这将压缩黑色fer规则，形成气密密封

madgetech.com|[info@madgetech.com](mailto:info@madgetech.com)|（603）456- 2011

DOC-1450000-00|版本2 |2024.06.20- 2024.06.20