公司简介

致命性合规系统

LCS 140是一款数据记录仪，具有完整的湿球/干球系统，允许用户在普通湿度传感器不适用的高温应用中记录湿度LCS140摒弃了使用心理测量仪进行计算的复杂性，支持易于使用的MadgeTech 4软件。

双探头LCS 140能够承受-40°C至+140°C（-40°F至+284°F）的温度，同时读取湿球和干球读数，

LCS140包括：

* LCS140双探头数据记录仪
* 储液瓶（建议仅使用蒸馏水
* 湿球袜
* 挂具

LCS140与最新的MadgeTech 4软件兼容，使启动、停止和下载变得简单而容易。提供图形、表格和汇总数据

MadgeTech 4软件功能

* 多图叠加
* 统计
* 数字校准
* 放大/缩小

图表视图

* + 平均动力学温度
	+ 全时区支持
	+ 数据注释
	+ 最小值/最大值/ 均线

冷却标记

导出到Excel

表格数据视图

***注：****建议储液瓶中仅使用蒸馏水。*

特征

* 1秒读取速率
* 可编程启动和停止时间
* 32，767阅读
* 记忆包装
* 用户可更换电池
* 电池寿命指示器
* 触发设置
* 可选密码保护
* 致死率方程（F0，PU）
* 摘要视图

自动化

规格

规格如有变更，恕不另行通知。适用特定的保修补救限制。 致电（603）456-2011或访问**madgetech.com**了解详情。

电池损坏：火灾、爆炸和严重烧伤危险。不得短路、充电、强行排放、压碎、穿透或焚烧。如果加热到150ºC（302ºF）以上，电池可能会泄漏或爆炸。

订购信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司简介 | PN902168-00 | 致命性合规系统 |
| IFC 400 | PN900319-00 | 带USB电缆的扩展坞 |
| IFC 406 | PN900325-00 | 6端口，带USB电缆的多路复用器扩展坞 |
| LCS140数据记录仪 | PN902229-00 | 仅限LCS140数据记录仪 |
| LCS140悬挂夹具 | PN902230-00 | 仅限LCS 140悬挂夹具 |
| LCS140瓶 | PN902231-00 | LCS140拉丝铝瓶4盎司 |
| LCS140大瓶 | PN902308-00 | LCS140拉丝铝瓶8盎司 |
| LCS140额外袜子 | PN902232-00 | LCS140额外袜子（6件装） |
| ER14250MR-145 | PN900097-00 | LCS140双探头数据记录仪的更换电池 |

数量折扣电话（603）456-2011或电子邮件**sales@madgetech.com**

■电话：+86 755-8420 0058 ■传真：+86 755-2822 5583 ■E-mail:sales@eofirm.com■[http://www.eofirm.com](http://www.eofirm.com/)