RHTemp1000Ex

内置安全湿度和温度数据记录器

新的RHTemp1000Ex是一款内部安全的湿度和温度数据记录器。根据最新版本的IECEx 60079 - 0、IECEx 60079 - 11和指令2014/34/EU（称为ATEX），它具有危险场所本质安全认证。

该设备可以直接从您的计算机启动和停止，其小巧，时尚的尺寸使其几乎适合任何地方。RHTemp1000Ex使数据检索快速简便。只需将设备插入IFC 400或IFC 406 USB扩展坞（单独出售），我们的用户友好型软件即可完成其余工作。RHTemp1000Ex的小尺寸使其能够放置在偏远或难以到达的位置。 该设备具有电池寿命指示器，允许用户轻松识别低电压并在需要时更换电池。此功能最大限度地利用您的电池寿命，是一个节省成本的效率。

MadgeTech软件是一款功能强大的分析工具，可从我们的网站**madgetech.com**。数据可以以图形或表格格式查看，汇总和统计视图可用于进一步分析。

MadgeTech 4软件功能

统计

导出到Excel

特征

* 软件电池寿命指示器
* 316不锈钢外壳
* 小巧时尚的设计
* 快速响应时间
* 雕刻标签
* 符合CE
* 可选钥匙环端盖

认证的本安

* 电气保护概念：IEC：60079-11Exia-Exic，本质安全区0-2
* 设备防护等级：Ga - Gc，区域0-2
* 气体类别：IIC
* 温度等级：T4

好处

* 快速下载（1分钟全记忆体）
* 包含ISO17025认证校准证书
* 轻松识别低电池电压

应用

* EtO灭菌
* 环境研究
* 敌对环境监测
* 医疗和制药
* 多图叠加
* 统计
* 数字校准
* 放大/缩小

图表视图

* + 平均动力学温度
	+ 全时区支持
	+ 数据注释
	+ 最小值/最大值/ 均线

表格数据视图

* 致死率方程（F0，PU）
* 摘要视图

自动化

规格

规格如有变更，恕不另行通知。适用特定的保修补救限制。 致电（603）456-2011或访问[**madgetech.com**](http://www.madgetech.com/)了解详情。

电池损坏：火灾、爆炸和严重烧伤危险。不得短路、充电、强行排放、粉碎、压碎、穿透或焚烧。如果温度超过80 °C（176 °F），电池可能会泄漏或爆炸。

订购信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RHTemp1000Ex | PN 902154-00 | 内置安全湿度和温度数据记录器 |
| RHTemp1000Ex-KR | PN 902208-00 | 内置安全型湿度和温度数据记录器，带钥匙环端盖 |
| IFC 400 | PN 900319-00 | 带USB电缆的扩展坞 |
| IFC 406 | PN 900325-00 | 6端口，带USB电缆的多路复用器扩展坞 |
| TL-2150/S | PN 901745-00 | RHTemp 1000 Ex和RHTemp 1000Ex-KR的替换电池 |

■电话：+86 755-8420 0058 ■传真：+86 755-2822 5583 ■E-mail:sales@eofirm.com■[http://www.eofirm.com](http://www.eofirm.com/)