对于许多需要同时监测环境温度和湿度的应用用于仓库和

RHTemp 101 A可测量-40 °C至+80 °C的环境温度和0% RH至95% RH的湿度。

这种紧凑的设备几乎可以放置在任何地方，以提供准确的环境温度和湿度记录。使用多个RHTemp101A来捕获大型房间或设施的完整映射。

使用MadgeTech软件，可将器械配置为以用户选择的间隔记录，频率为每秒一次读数，频率为每24小时一次读数。RHTemp101A具有10年的电池寿命，每个通道可以存储超过1，000，000个读数

这款价格实惠、维护成本低的设备在医疗&制药行业、存储监控和通用湿度记录等许多应用中很受欢迎。

MadgeTech4软件功能

统计

导出到Excel

# 特征

* 10年电池寿命
* 1秒读取速率
* 多重启动/停止功能
* 超高速下载
* 每通道1，047，552个读数，存储容量
* 记忆包装
* 精密RTD传感元件
* 电池寿命指示器
* 可选密码保护
* 可编程高和低报警
* NIST可追踪
* 现场可升级

好处

* 简单的设置和安装
* 最低限度的长期维护
* 长期实地部署
* 小巧便携

应用

* 实施HACCP计划
* HVAC
* 仓库监控
* 博物馆监控
* 医疗/制药
* 通用湿度记录
  + 多图叠加
  + 统计
  + 数字校准
  + 放大/缩小

图表视图

* + - 平均动力学温度
    - 全时区支持
    - 数据注释
    - 最小值/最大值/ 均线

表格数据视图

* + 致死率方程（F0，PU）
* 摘要视图

自动化

规格

规格如有变更，恕不另行通知。适用特定的保修补救限制。 致电（603）456-2011或访问**madgetech.com**了解详情。

电池损坏：火灾、爆炸和严重烧伤危险。请勿再充电、分解、加热至100 °C（212 °F）以上、焚烧、压碎或将内容物暴露于水中。

订购信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RHTemp101A | PN 901499-00 | 湿度和温度数据记录器 |
| IFC 200 | PN 900298-00 | USB接口电缆 |
| LTC-7PN | PN 900352-00 | RHTemp101A的替换 |

数量折扣电话（603）456-2011或电子邮件[**sales@madgetech.com**](mailto:sales@madgetech.com)

■电话：+86755-84200058■传真：+86755-28225583■[邮箱：eofirm.com](mailto:sales@eofirm.com)[http://www.eofirm.com](http://www.eofirm.com/)■www.example.com