|  |  |
| --- | --- |
| 描述 | 规格 |
| 尺寸 | 3.66英寸x 2.45英寸x 0.93英寸 |
| IP等级 | IP65 |
| 操作环境 | -20 ° C至+80 ° C |

水箱101A

与101A系列数据记录器一起使用的防风雨

规格可能会发生变化。

请参阅MadgeTech的条款和条件[www.madgetech.com](http://www.madgetech.com/)

Waterbox101A 产品用户指南

**组装程序所需工具：3/32英寸六角螺丝刀**要组装，请遵循以下简单步骤：

1. 将O形圈放入盖槽中（参见图A）。
2. 将插头插入外壳的配合孔（参见图B）。
3. 将链条上的最后一个球放入凹陷处（参见图C）。
4. 将传感器的导线插入压缩接头，并将传感器连接到数据记录器。
5. 将数据记录仪放入WaterBox 101A中。
6. 使用3/32”六角螺丝刀用6个螺钉固定盖子。

Waterbox101 A现已可供使用。