|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度范围 | 长度 | 部件编号 | 尺寸 | 重量 |
| E型 |  | 年的36 | 901607-00 | 36英寸x 0.103英寸x 0.056英寸 | 0.63盎司（18克） |
| -+ | -270 °C至+260°C(-454°F至+500°F） | （914.4毫米x2.642毫米x1.422毫米） |
| 72在 | 901608-00 | 72英寸x 0.103英寸x 0.056英寸（1828.8毫米x2.642毫米x1.422毫米） | 0.99盎司（28克） |
| J型 |  | 年的36 | 901609-00 | 36 in x 0.092 in x 0.056in | 0.63盎司（18克） |
| -+ | -210 °C至+260°C(-346°F至+500°F） | （914.4毫米x2.337毫米x1.422毫米） |
| 72在 | 901610-00 | 72 in x 0.092 in x 0.056in（1828.8毫米x2.337毫米x1.422毫米） | 0.99盎司（28克） |
| K型 |  | 年的36 | 901617-00 | 36英寸x 0.103英寸x 0.056英寸 | 0.63盎司（18克） |
| -+ | -270 °C至+260°C(-454°F至+500°F） | （914.4毫米x2.642毫米x1.422毫米） |
| 72在 | 901618-00 | 72英寸x 0.103英寸x 0.056英寸（1828.8毫米x2.642毫米x1.422毫米） | 0.99盎司（28克） |
| 类型T |  | 年的36 | 901631-00 | 36英寸x 0.103英寸x 0.056英寸 | 0.63盎司（18克） |
| -+ | -270 °C至+260°C(-454°F至+500°F） | （914.4毫米x2.642毫米x1.422毫米） |
| 72在 | 901632-00 | 72英寸x 0.103英寸x 0.056英寸（1828.8毫米x2.642毫米x1.422毫米） | 0.99盎司（28克） |

数量折扣电话（603）456-2011或电子邮件**sales@madgetech.com**