热电偶探头

24 AWG，PFA绝缘，焊接尖端，SMP插头

规格

规格如有变更，恕不另行通知。适用特定的保修补救限制

致电（603）456-2011或访问**madgetech.com**了解详情。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度范围 | 长度 | 部件编号 | 尺寸 | 重量 |
| E型 |  | 年的36 | 901607-00 | 36英寸x 0.103英寸x 0.056英寸 | 0.63盎司（18克） |
| -+ | -270 °C至+260°C(-454°F至+500°F） | （914.4毫米x2.642毫米x1.422毫米） |
| 72在 | 901608-00 | 72英寸x 0.103英寸x 0.056英寸（1828.8毫米x2.642毫米x1.422毫米） | 0.99盎司（28克） |
| J型 |  | 年的36 | 901609-00 | 36 in x 0.092 in x 0.056in | 0.63盎司（18克） |
| -+ | -210 °C至+260°C(-346°F至+500°F） | （914.4毫米x2.337毫米x1.422毫米） |
| 72在 | 901610-00 | 72 in x 0.092 in x 0.056in（1828.8毫米x2.337毫米x1.422毫米） | 0.99盎司（28克） |
| K型 |  | 年的36 | 901617-00 | 36英寸x 0.103英寸x 0.056英寸 | 0.63盎司（18克） |
| -+ | -270 °C至+260°C(-454°F至+500°F） | （914.4毫米x2.642毫米x1.422毫米） |
| 72在 | 901618-00 | 72英寸x 0.103英寸x 0.056英寸（1828.8毫米x2.642毫米x1.422毫米） | 0.99盎司（28克） |
| 类型T |  | 年的36 | 901631-00 | 36英寸x 0.103英寸x 0.056英寸 | 0.63盎司（18克） |
| -+ | -270 °C至+260°C(-454°F至+500°F） | （914.4毫米x2.642毫米x1.422毫米） |
| 72在 | 901632-00 | 72英寸x 0.103英寸x 0.056英寸（1828.8毫米x2.642毫米x1.422毫米） | 0.99盎司（28克） |

■电话：+86 755-8420 0058 ■传真：+86 755-2822 5583 ■E-mail:sales@eofirm.com■[http://www.eofirm.com](http://www.eofirm.com/)