Pulse 101A是一款紧凑型数据记录仪，兼容多种开关、仪表和传感器。这种多用途脉冲记录设备旨在准确监测和记录在指定时间范围内发生的事件。

Pulse 101 A可用于流量、气体和水计量，也可与风速计配合使用，以跟踪空气速度。这种多功能的低成本设备与干触点闭合兼容，并具有许多通用用途，如频率监测和交通研究。

Pulse101A的最大脉冲频率为10 KHz，可捕捉各种应用中的快速事件。Pulse 101 A具有十年的电池寿命和存储超过1，000，000个读数的能力，可以部署用于长期任务，并配置为根据用户指定启动和停止记录。

# 特征

* 10年电池寿命
* 1秒读取速率
* 多重启动/停止功能
* 超高速下载
* 1，047，552读取存储容量
* 记忆包装
* 电池寿命指示器
* 可选密码保护
* 现场可升级

好处

* 简单的设置和安装
* 最低限度的长期维护

·长期实地部署

MadgeTech 4软件功能

统计

# 应用

* + 与干触点闭合件兼容
  + 流速记录
  + 燃气和水计量
  + 交通研究
  + 频率记录
  + 空速指示器
  + 通用脉冲记录

导出到Excel

* + - 多图叠加
    - 统计
    - 数字校准
    - 放大/缩小

图表视图

* + - * 平均动力学温度
      * 全时区支持
      * 数据注释
      * 最小值/最大值/ 均线

表格数据视图

* + - 致死率方程（F0，PU）
  + 摘要视图

自动化

规格

规格如有变更，恕不另行通知。适用特定的保修补救限制。 致电（603）456-2011或访问**madgetech.com**了解详情。

电池损坏：火灾、爆炸和严重烧伤危险。请勿再充电、分解、加热至100 °C（212 °F）以上、焚烧、压碎或将内容物暴露于水中。

订购信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 脉冲101A | PN 901312-00 | 脉冲数据记录仪 |
| IFC 200 | PN 900298-00 | USB接口电缆 |
| LTC-7PN | PN 900352-00 | Pulse 101A的更换 |

■电话：+86 755-8420 0058 ■传真：+86 755-2822 5583 ■[E-mail:sales@eofirm.com](mailto:sales@eofirm.com)■[http://www.eofirm.com](http://www.eofirm.com/)